### การเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายชั่วคราว

ในการกำหนดค่าของอุปกรณ์ ระบบจะต้องพบอุปกรณ์นั้นในเครือข่ายก่อน การต่อสายเคเบิลชั่วคราวจะช่วยให้ระบบพบเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย และการติดตั้งจะดำเนินการต่อ เมื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการสื่อสารแบบไร้สายแล้ว โปรแกรมติดตั้งจะแจ้งให้ท่านถอดสายเคเบิลออก

1. ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- เครือข่ายไร้สาย (โครงสร้างภายใน): เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับ จุดเชื่อมต่อไร้สาย (WAP)
- เครือข่ายแบบเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ (เครือข่ายเฉพาะกิจ): เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

2. เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ทสำหรับเครือข่ายที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์

ถ้าไฟสัญญาณ... | ให้ดำเนินการดังนี้...
สว่างเป็นสีเขียว | คลิกที่ ใช่
ดับ | o ตรวจสอบว่าสายเคเบิลของเครือข่ายเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และจุดเชื่อมต่อไร้สาย (WAP) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา o ตรวจสอบว่าจุดเชื่อมต่อไร้สาย (WAP) ทำงานอยู่ o ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอยู่ o ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเชื่อมต่อกับเครือข่าย

หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายของท่านได้ ให้คลิก ย้อนกลับ และเลือกตัวเลือกอื่นเพื่อเริ่มต้นการสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ของท่าน ท่านอาจต้องดูตัวเลือกการติดตั้งอื่นๆ ในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของท่าน

###