### Установка режима работы по сети

После идентификации принтера необходимо указать режим взаимодействия с этим принтером и выполнить настройку соответствующих параметров сети для этого режима.

Примечание. Утилита установки определит системные параметры и попытается обеспечить рекомендуемый режим взаимодействия. Однако, если это необходимо, можно выбрать другой режим. Будут отображены только действительные параметры. Значения параметров, назначенные вручную, не будут установлены в принтере до окончания установки.

- Windows TCP/IP. Если данный принтер будет использоваться в сети TCP/IP, для него следует установить действительные параметры TCP/IP. Выбираемые параметры зависят от того, какие параметры TCP/IP были обнаружены.

  - Если в принтере установлены недействительные параметры TCP/IP:
    В отображенных полях укажите действительный адрес IP принтера, допустимую маску подсети, а также действительный адрес IP шлюза. Перед установкой значений необходимо проконсультироваться с администратором сети.

    Чтобы с помощью утилиты установки автоматически установить параметры TCP/IP, выберите Предложение параметров.

    Используйте флажок для установки имени порта по умолчанию (Windows NT , 2000 и XP). Для использования параметров порта по умолчанию установите этот флажок. Если этот флажок не будет установлен, вслед за диалоговым окном мастера Установка режима работы по сети появится диалоговое окно Имя порта.

    ВНИМАНИЕ! Если принтер будет подключаться к другим сетям, предложенные утилитой установки параметры TCP/IP могут конфликтовать с другими устройствами. Будьте внимательны при подключении к другим сетям TCP/IP.

  - Если в принтере уже установлены действительные параметры TCP/IP:
    Будут отображены только текущие параметры TCP/IP. Для изменения каких-либо значений выберите Изменить параметры.

    ВНИМАНИЕ! Изменение действительных параметров TCP/IP может препятствовать доступу других пользователей. Прежде чем изменять эти параметры, проконсультируйтесь с администратором сети.

    Примечание. Если параметры TCP/IP защищены паролем с помощью такого программного обеспечения, как HP Web Jetadmin, кнопка Изменить параметры будет недоступна.

- Windows IPX/SPX. Режим Windows IPX/SPX предназначен для сетевого взаимодействия в среде Windows с помощью протокола IPX. Для этого режима взаимодействия установка каких-либо параметров не требуются. Для продолжения нажмите кнопку Далее.

  Используйте флажок для установки имени порта по умолчанию (только для Windows NT, 2000 и XP). Для использования параметров порта по умолчанию установите этот флажок. Если этот флажок не будет установлен, вслед за диалоговым окном мастера Установка режима работы по сети появится диалоговое окно Имя порта.

#### Для получения дополнительной информации см.:

Глоссарий терминов сетевой печати