### صيغة المرور

أدخل صيغة المرور للشبكة. يجب إدخال مفتاح صيغة المرور تماماً كما هو موجود على الشبكة. لا تستخدم هذه الشاشة لإنشاء صيغة المرور.

WPA-شخصييستخدم (WPA-PSK) صيغة المرور للوصول إلى الشبكة اللاسلكية. عند تكوين WPA-شخصي، يتم استخدام التشفير للاتصالات اللاسلكية حيث يطالب بصيغة الوصول إلى الشبكة اللاسلكية. يجب أن تتكون صيغة المرور من أحرف يتراوح عددها بين 8 إلى 63 حرفاً. الأحرف الصالحة لصيغة المرور هي 0-9 و a-z وA-Z ومجموعة الرموز التالية:

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |