### 인증

인증네트워크에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 사용자의 신원이나 장치를 확인하는 과정입니다.

인증은 암호화와 동일한 과정은 아니지만, 암호화와 함께 사용할 수 있습니다.

해당 무선 네트워크에서 사용할 인증 방법을 다음 중에서 선택하십시오.

- 개방형 시스템(인증 없음): 무선 네트워크에 인증 과정이 필요하지 않을 경우 선택합니다.
- 공유 키:네트워크 상의 각 장치가 WEP 키를 사용하여 네트워크에 액세스할 경우 선택합니다. 다음 화면에서 프린터가 인증에 사용할 WEP 키를 입력합니다.
- 미리 공유된 키: 일반적으로 암호문에 의해 생성되는 미리 공유된 키를 사용하는 네트워크인 경우 미리 공유된 키(EAP/PSK) 인증을 선택하십시오. 미리 공유된 키는 무선 통신에 Wi-Fi 보호 액세스(WPA) 암호화를 사용하여 보안성을 향상시킵니다. 암호문은 액세스 지점, 게이트웨이 또는 라우터 온라인 유틸리티의 ‘등록 정보’ 또는 ‘설정’ 대화 상자에서 얻을 수 있습니다. 암호문의 길이는 8-63자여야 합니다. 암호문에 유효한 문자는 0-9, a-z, A-Z, 그리고 아래 표에 나온 기호 세트입니다.

해당 네트워크의 인증 사용 여부를 확실히 알 수 없는 경우에는 여기를 누르십시오.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |