### التشفير اللاسلكي – WEP

##### مفتاح WEP

تحتوي الشبكة المحددة على WEP ممكن. يجب أن يتطابق مفتاح WEP تماماً مع المفتاح الذي تم إدخاله للشبكة.

إذا لم تكن تعرف مفتاح WEP، ارجع إلى الشخص الذي قام بتهيئة الشبكة أو مراجع نقطة الوصول اللاسلكي (WAP).

أدخل مفتاح WEP للشبكة. يجب إدخال مفتاح WEP تماماً كما هو موجود على الشبكة. لا تستخدم هذه الشاشة لإنشاء مفتاح WEP جديد.

إذا قمت بالنقر فوق التالي وظهرت لك هذه الشاشة مرة أخرى، فهذا يعني أنك قد قمت بإدخال مفتاح WEP غير صالح. أعد إدخال مفتاح التشفير تماماً كما هو موجود على الشبكة.

##### مفاتيح WEP المتعددة

قد تحتوي الشبكة على أكثر من مفتاح WEP. إذا كان الأمر كذلك، استخدم ملقم الويب المضمن الخاص بالطابعة (EWS) لتهيئة الإعدادات اللاسلكية للطابعة. انقر فوق إلغاء الأمر، ثم ارجع إلى مراجع الطابعة للحصول على معلومات حول ملقم الويب المضمن EWS. قم بإعادة تشغيل معالج التثبيت بعد تهيئة الإعدادات اللاسلكية.