### تغيير إعدادات TCP/IP

بعد تعريف الطابعة، يجب تعيين وضع اتصال للطابعة وإعداد معلمات الشبكة الملائمة لذلك الوضع.

ملاحظة: سوف تكتشف أداة التثبيت المساعدة إعدادات النظام وستحاول توفير إعدادات TCP/IP، إلا أنه يمكنك تعديل هذه الإعدادات حسب المطلوب. ولا تتم تهيئة قيم المعلمات التي قمت بتعيينها على الطابعة إلى أن تنتهي من عملية التثبيت.

· في حالة عدم توفر إعدادات TCP/IP للطابعة:
أدخل عنوان IP صالح للطابعة وقناع شبكة فرعية وعنوان IP صالح للعبارة في الحقول المتوفرة. يجب استشارة مسؤول الشبكة قبل تعيين القيم.

انقر فوقاقتراح الإعدادات من أجل إدخال معلمات TCP/IP بشكل تلقائي من قبل أداة التثبيت المساعدة.

استخدم مربع الاختيار اسم المنفذ الافتراضي (Windows NT، 2000 وXP). حدد هذا المربع لاستخدام إعدادات المنفذ الافتراضي للطابعة. في حالة عدم تحديد هذا المربع، يظهر مربع الحوار اسم المنفذ في الشاشة التالية من المعالج.

تنبيه: في حالة توصيل الطابعة بشبكات أخرى، فقد لا تكون إعدادات TCP/IP المقترحة من قبل الأداة المساعدة فريدة تماماً وقد تتعارض مع الأجهزة الأخرى. كن حذرًا عند اتصالك بشبكات TCP/IP الأخرى.

· إذا توافر بالطابعة إعدادات TCP/IP صالحة بالفعل:
سيتم عرض إعدادات TCP/IP الحالية.

تنبيه: قد يؤدي تغيير إعدادات TCP/IP الصالحة إلى منع وصول المستخدمين الآخرين. استشر مسئول الشبكة قبل البدء في تغيير إعدادات صالحة.

ملاحظة: في حالة حماية معلمات TCP/IP من قبل أحد برامج الإدارة مثل HP Web Jetadmin، سيتم تعطيل حقول الإدخال.

استخدم مربع الاختيار اسم المنفذ الافتراضي (Windows NT، 2000 وXP فقط). حدد هذا المربع لاستخدام إعدادات المنفذ الافتراضي للطابعة. في حالة عدم تحديد هذا المربع، يظهر مربع الحوار اسم المنفذ في الشاشة التالية من المعالج.

#### لمزيد من المعلومات:

معجم مصطلحات الطباعة على الشبكة