### ネットワーク構成オプション

この画面には、次の 2 つのオプションがあります。

- ネットワーク設定を構成する：このオプションを選択すると、HP Jetdirect プリント サーバーがネットワークで動作するように、プリンタ設定ウィザードが自動的に構成します。このオプションは、TCP/IP および IPX/SPX 両方のプロトコルについてサポートされています。両方のプロトコルが PC にインストールされている場合、ウィザードは、適切と判断されたほうのプロトコルを選択します。

  [ネットワーク設定を構成する] を選択すると、自動構成設定を確認できる画面が表示されます。

  また、テスト ページを印刷してこれら 2 つの設定値や他の情報を確認することもできます。このウィザードの終了時にテスト ページを印刷するか (ウィザードの最終画面でこのオプションが表示される)、プリント サーバーの構成 (テスト) ボタンを押して Jetdirect テスト ページを印刷します。

  使用するプロトコルによって、プリンタ セットアップ ウィザードは次の項目を構成します。

  - TCP/IP (直接モード)：
    Jetdirect プリント サーバーには、IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルトのゲートウェイ アドレスが割り当てられます。Jetdirect プリント サーバーに IP アドレスが割り当てられていない場合、IP アドレスは 169.254.x.x (x は自動構成番号) になります。この範囲を、APIPA (Automatic Private IP Address) 範囲と呼びます。この構成は Jetdirect プリント サーバーに保存されます。ソフトウェアはこの情報を使用してこのプリンタのポートをコンピュータ上に作成します。
  - IPX (直接モード)：
    Jetdirect カードが検出したハードウェア アドレス (MAC アドレス) および IPX ネットワーク番号を使用して、このプリンタ (または多機能デバイス) のポートをコンピュータ上に作成します。
- ネットワーク設定を手動で構成する：Jetdirect プリント サーバーの構成設定を指定する場合、このオプションを選択します。次の情報のうちのいくつかまたはすべての入力が求められます。
  - IP アドレス
  - サブネット マスク
  - デフォルトのゲートウェイ アドレス
  - ハードウェア アドレス (MAC アドレス)

  このインストーラは Novell サーバーでのプリント インストールまたはプリント オブジェクト作成をサポートしません。この Windows PC およびプリンタ間の直接モードのネットワーク インストールのみをサポートします。Novell サーバーでプリンタをインストールしオブジェクトを作成するには、Web Jetadmin、HP Install Network Printer ウィザードのような別のユーティリティまたは NWadmin のような Novell ユーティリティを使用してください。

#### 詳細は、次を参照してください。

ネットワーク印刷関連の用語集