### Ağ İletişim Modunu Belirle

Yazıcınızı tanıttıktan sonra, yazıcınız için bir iletişim modu belirlemeli ve bu modun doğru ağ parametrelerini ayarlamalısınız.

Not: Yükleme yardımcı programı sistem ayarlarınızı algılar ve önerilen bir iletişim modu sağlamaya çalışır, ancak istenirse farklı bir iletişim modunu da seçebilirsiniz. Yalnızca geçerli seçenekler görüntülenir. Yükleme bitene kadar atadığınız değerler yazıcı üstünde yapılandırılmaz.

- Windows TCP/IP. Bu yazıcıyı bir TCP/IP ağında kullanıyorsanız, yazıcının geçerli TCP/IP parametreleri ile yapılandırılması gerekir. Seçenekleriniz algılanan TCP/IP ayarlarına bağlıdır.

  - Yazıcı geçerli TCP/IP ayarlarına sahip değilse:
    İlgili alanlara yazıcı için geçerli bir IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidi için geçerli bir IP adresi girin. Değerleri atamadan önce Ağ Yöneticinize başvurun.

    TCP/IP parametrelerinin yükleme yardımcı programı tarafından otomatik olarak girilmesi için Ayarları Öner'i tıklatın.

    Varsayılan bağlantı noktası adını kullan onay kutusu (Windows NT, 2000 ve XP) Yazıcınız için varsayılan bağlantı noktası ayarlarını kullanmak için bu kutuyu işaretleyin. Bu kutu işaretlenmezse, Bağlantı Adı iletişim kutusu, sihirbazın Ağ İletişim Modunu Ayarla ekranından sonra görünecek sihirbaz ekranıdır.

    UYARI: Yazıcınız diğer ağlara bağlanacaksa, yardımcı program tarafından önerilen TCP/IP ayarları tüm ağın genelinde benzersiz olmayabilir ve diğer aygıtlarla çakışabilir. Diğer TCP/IP ağlarına bağlanırken uyarılara uyun.

  - Yazıcı geçerli TCP/IP ayarlarına sahipse:
    Geçerli TCP/IP ayarları görüntülenir. Herhangi bir değeri değiştirmek için Ayarları Değiştir’i tıklatın.

    UYARI: Geçerli TCP/IP ayarlarının değiştirilmesi diğer kullanıcıların erişimine engel olur. Geçerli ayarları değiştirmeden önce Ağ Yöneticinize başvurun.

    Not: TCP/IP parametreleri HP Web Jetadmin gibi ağ yönetim yazılımı tarafından parola ile korunmuşsa, Ayarları Değiştir düğmesi devre dışı kalır.

- Windows IPX/SPX. Windows IPX/SPX iletişim modu, IPX iletişim kuralı kullanan Windows ağları için geçerlidir. Bu iletişim modu için parametre ayarı gerekmez. Devam etmek için İleri'yi tıklatın.

  Varsayılan bağlantı noktası adını kullan onay kutusu (Yalnızca Windows NT, 2000 ve XP için). Yazıcınız için varsayılan bağlantı noktası ayarlarını kullanmak için bu kutuyu işaretleyin. Bu kutu işaretlenmezse, Bağlantı Adı iletişim kutusu, sihirbazın Ağ İletişim Modunu Ayarla ekranından sonra görünecek sihirbaz ekranıdır.

#### Daha fazla bilgi için:

Ağ Yazdırma Terimleri Sözlüğü