### Nyomtatók hozzáadása nagy IP-hálózatokhoz

Ha útválasztó vagy átjáró közbeiktatásával csatlakoztatott (nem a helyi hálózaton lévő) nyomtatót (illetve többfunkciós készüléket) telepít, a nyomtatók azonosítása ezzel a segédprogrammal nehézségekbe ütközhet:

- Az útválasztók nem feltétlenül adják tovább a nyomtató hardver-, MAC- vagy állomáscímét.
- Ha a hálózaton több új nyomtatót is telepít, a nyomtató azonosítására szolgáló alapértelmezett IP-cím (192.0.0.192) használata nem garantálja a megfelelő nyomtató kiválasztását. Ellenőrizze a Hardvercímet a megfelelő nyomtató azonosítása céljából.

Ha a nyomtatót ezzel a segédprogrammal telepíti, a következőképpen járjon el:

1. Tegye az alábbiak egyikét:
   - fizikailag tegye át a nyomtatót arra a helyi hálózatra, amelyen a számítógép található; vagy
   - futtassa ezt a segédprogramot olyan számítógépen, amely a nyomtató helyi hálózatára van csatlakoztatva.
2. Azonosítsa a nyomtatót ezzel a segédprogrammal, és az IP-értékeket a nyomtató végleges hálózati elhelyezése alapján állítsa be. Ha szüksége van a MAC-címre, megtalálja azt a konfigurációs (teszt-) oldalon (a nyomtató vagy a külső nyomtatókiszolgáló segítségével egyaránt kinyomtatható); így megbizonyosodhat róla, hogy megfelelő MAC- vagy hardvercímet választott.
3. Ha szükséges, helyezze vissza a nyomtatót (vagy a külső HP Jetdirect nyomtatókiszolgálót) a végleges hálózati helyére.
4. Ha a nyomtatót más számítógépeken is telepíteni szeretné, tegye az alábbiak egyikét:
   - az olyan számítógépeket vagy kiszolgálókat, amelyek közvetlenül fognak nyomtatni ezen a nyomtatón, konfigurálja e segédprogram segítségével; vagy
   - az olyan Windows-ügyfeleken, amelyek megosztott rendszeren keresztül fognak nyomtatni ezen a nyomtatón, használja a Nyomtatók mappa Nyomtató hozzáadása segédprogramját, vagy alkalmazza a nyomtató számára készített, a nyomtatót megosztottan telepítő segédprogramot.

#### További tudnivalók:

A hálózati nyomtatás kifejezéseinek jegyzéke