### Connexion temporaire par câble réseau

Le programme d'installation doit détecter l'imprimante afin que vous puissiez la configurer. Il suffit que le câble réseau soit connecté provisoirement pour permettre la détection de l'imprimante sur le réseau. L'installation peut alors se poursuivre. Une fois que vous avez configuré l'imprimante pour qu'elle accepte les communications sans fil, l'assistant d'installation vous invite à débrancher le câble.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Réseau sans fil (Infrastructure) : Branchez le câble au point d'accès sans fil (WAP).
- Réseau Périphérique à périphérique (Ad hoc) : Branchez le câble sur l'ordinateur.

2. Branchez le câble réseau sur le port réseau situé à l'arrière de l'imprimante.

Si le voyant de liaison est ... | Alors ...
Allumé et vert | Cliquez sur Oui.
Eteint | o Vérifiez que le câble réseau est connecté à l'imprimante et au point d'accès sans fil (WAP) ou à l'ordinateur. o Vérifiez que le point d'accès sans fil (WAP) est mis sous tension. o Vérifiez que l'imprimante est mise sous tension. o Vérifiez que l'ordinateur est connecté au réseau.

Si vous ne parvenez pas à connecter l'imprimante au réseau, cliquez sur Précédent et choisissez une autre option pour établir la communication avec l'imprimante. Vous pouvez également consulter la documentation livrée avec l'imprimante pour connaître les autres options d'installation.

###