### Netzwerkkonfigurationsoptionen

In diesem Fenster stehen Ihnen zwei Optionen zur Auswahl:

- Netzwerkeinstellungen über Setup-Programm konfigurieren lassen. Wählen Sie diese Option, wenn der Drucker-Setup-Assistent den HP Jetdirect Druckserver automatisch für das Netzwerk konfigurieren soll. Diese Option wird für das TCP/IP- und das IPX/SPX-Protokoll unterstützt. Wenn beide Protokolle auf dem PC installiert sind, wählt der Assistent das Protokoll aus, das am besten geeignet ist.

  Nach der Auswahl von Netzwerkeinstellungen über Setup-Programm konfigurieren lassen erscheint ein Bestätigungsdialogfeld, über das Sie die automatischen Konfigurationseinstellungen anzeigen können.

  Sie haben außerdem die Möglichkeit, eine Testseite zu drucken, auf der zwei Einstellungen zu sehen sind: Drucken Sie eine Testseite am Ende der Installation (eine entsprechende Option wird im letzten Dialogfeld des Assistenten angezeigt), oder drucken Sie eine Jetdirect Testseite, indem Sie die Konfigurationstaste (Test-Taste) am Druckserver drücken.

  Je nach verwendetem Protokoll konfiguriert der Drucker-Setup-Assistent folgende Parameter:

  - TCP/IP (Direktmodus):
    Dem Jetdirect Druckserver werden eine IP-Adresse, eine Teilnetzmaske und eine Gateway-Standardadresse zugewiesen. Wenn dem Jetdirect Druckserver nicht bereits eine IP-Adresse zugewiesen wurde, wird die IP-Adresse 169.254.x.x vergeben (wobei x für eine automatisch konfigurierte Nummer steht). Dieser Bereich wird als APIPA (Automatic Private IP Address)-Bereich bezeichnet. Die Konfiguration wird in Ihrem Jetdirect Druckserver gespeichert. Die Software verwendet diese Informationen, um einen Anschluss für den Drucker auf Ihrem PC zu erstellen.
  - IPX (Direktmodus):
    Die von der Jetdirect Karte festgestellte Hardware-Adresse (MAC-Adresse) und IPX-Netzwerknummer werden verwendet, um den Anschluss für den Drucker (oder das Multifunktionsgerät) auf Ihrem PC zu erstellen.
- Eigene Netzwerkeinstellungen konfigurieren. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Konfigurationseinstellungen für den Jetdirect Druckserver angeben möchten. Dabei werden Sie ggf. nach den folgenden Informationen gefragt:
  - IP-Adresse
  - Teilnetzmaske
  - Gateway-Standardadresse
  - Hardware-Adresse (MAC-Adresse)

  Dieses Installationsprogramm unterstützt keine Druckerinstallation oder Druckerobjekterstellung auf Novell-Servern. Es unterstützt nur die Netzwerkinstallation im Direktmodus zwischen diesem Windows-PC und einem Drucker. Verwenden Sie zum Installieren Ihres Druckers und Erstellen von Objekten auf Novell-Servern ein anderes Dienstprogramm wie Web Jetadmin oder den HP Installationsassistenten für Netzwerkdrucker bzw. ein Novell-Dienstprogramm wie NWadmin.

#### Siehe auch:

Glossar zum Netzwerkdrucken