### プリンタの指定

[プリンタの指定] 画面では、ネットワーク プリンタをそのアドレスのいずれかによって指定できます。

目的のプリンタの、次のいずれかのアドレスを選択して入力し、[次へ] をクリックします。現在設定されているアドレスは、ネットワーク構成ページを印刷することによって調べることができます。

注記：ご使用のプリンタで有効なオプションのみが、画面に表示されます。

- ハードウェア アドレス：LAN ハードウェア アドレス (ステーション アドレス、MAC アドレス) は、デバイスを識別する固有のアドレスです。
- IP アドレス：IP (Internet Protocol) アドレスは、TCP/IP ネットワーク上の各デバイスを識別する固有のアドレスです。IP アドレスは「n.n.n.n」 (「n」は 0 〜 255 の数字) という形式の 4 バイト (32 ビット) の数字から成り、通常ネットワーク管理者が割り当てます。

注記：プリンタのデフォルト設定値については、プリンタに付属のマニュアルを参照してください。電源を入れてから 2 分後にデフォルトの IP アドレスが 192.0.0.192 に設定される HP プリンタもあります。最初に新しいプリンタを識別する場合には、このデフォルト値を使用してください。

- IP ホスト名：IP ホスト名は、プリンタの IP アドレスの代わりに使用できる、ユーザーにわかりやすい名前です。

注記：ローカル ネットワーク上にないプリンタをセットアップするには、 大規模 IP ネットワークへのプリンタの追加

選択したプリンタが SNMP コミュニティ名または Jetdirect パスワードで保護されている場合、そのコミュニティ名またはパスワードの入力が求められます。入力した内容が有効でない場合は、このウィザードを使用してプリンタをインストールすることはできません。

#### 詳細は、次を参照してください。

ネットワーク印刷関連の用語集