### Endre TCP/IP-innstillingene

Når du har identifisert skriveren, må du angi en kommunikasjonsmodus for skriveren og angi aktuelle nettverksparametere for denne modusen.

Merk: Installasjonsprogrammet registrerer systeminnstillingene og anbefaler TCP/IP-innstillinger, men du kan velge andre innstillinger. Parameterverdiene du tilordner, konfigureres ikke på skriveren før du har fullført installeringen.

· Hvis skriveren ikke har gyldige TCP/IP-innstillinger:
Angi en gyldig IP-adresse for skriveren, en gyldig delnettmaske og en gyldig IP-adresse for gatewayen i feltene som vises. Ta kontakt med nettverksadministratoren før du tilordner verdier.

Klikk på Foreslå innstillinger hvis du vil at TCP/IP-parameterne skal angis automatisk.

Bruk avmerkingsboksen for standard portnavn (Windows NT, 2000 og XP). Merk av i denne boksen for å bruke standard portinnstillinger for skriveren. Hvis det ikke er merket av i denne boksen, vises dialogboksen Portnavn.

OBS! Hvis skriveren skal kobles til andre nettverk, kan det hende at de foreslåtte TCP/IP-innstillingene ikke blir globalt entydige, slik at det kan oppstå konflikt med andre enheter. Vær forsiktig ved tilkobling til andre TCP/IP-nettverk.

· Hvis skriveren allerede har gyldige TCP/IP-innstillinger:
Gjeldende TCP/IP-innstillinger vil vises.

OBS! Hvis du endrer gyldige TCP/IP-innstillinger, kan dette hindre at andre brukere får tilgang. Ta kontakt med nettverksadministratoren før du endrer gyldige innstillinger.

Merk: Hvis TCP/IP-parameterne er passordbeskyttet av et administrasjonsprogram, for eksempel HP Web Jetadmin, vil registreringsfeltene være nedtonet.

Bruk avmerkingsboksen for standard portnavn (bare Windows NT, 2000 og XP). Merk av i denne boksen for å bruke standard portinnstillinger for skriveren. Hvis det ikke er merket av i denne boksen, vises dialogboksen Portnavn.

#### Mer informasjon:

Ordliste med terminologi for nettverksutskrift