### Especificar impresora

La pantalla Especificar impresora permite identificar directamente una impresora de red mediante una de sus direcciones.

Seleccione e introduzca una de las direcciones siguientes de la impresora y, a continuación, haga clic en Siguiente. Para encontrar las direcciones configuradas, imprima una página de configuración de red.

Nota: En pantalla solamente aparecerán aquellas opciones que sean válidas para su impresora.

- Dirección de hardware. Dirección de hardware de una red LAN (también denominada Dirección de estación o Dirección MAC) que identifica un dispositivo de forma exclusiva.
- Dirección IP. Una dirección IP (Protocolo de Internet) identifica de forma única cada uno de los dispositivos de una red TCP/IP. Consta de un número de cuatro bytes (32 bits) con el formato n.n.n.n (donde n representa un número del 0 al 255), generalmente asignado por un administrador de red.

Nota: Consulte la documentación que acompaña a su impresora para conocer su configuración predeterminada. Algunas impresoras HP toman la dirección IP 192.0.0.192 como predeterminada un par de minutos después del encendido. Utilice este valor predeterminado para identificar inicialmente una nueva impresora.

- Nombre de host IP. Se trata de un nombre fácil de identificar que puede utilizarse en lugar de la dirección IP de la impresora.

Nota: Para configurar impresoras que no se encuentran en la red local, consulte Añadir impresoras en redes IP grandes.

Si la impresora seleccionada está protegida mediante un Nombre de comunidad SNMP o una Contraseña de Jetdirect, el sistema le solicitará dicho nombre de comunidad o contraseña. Si la entrada no es válida, no podrá instalar la impresora con este asistente.

#### Para obtener más información:

Glosario de términos relacionados con la impresión en red