### Imprimantes trouvées

L'écran Imprimantes trouvées répertorie toutes les imprimantes (ou périphériques multifonction) détectées sur le réseau local. Sélectionnez l'imprimante de votre choix dans la liste, puis cliquez sur Suivant.

Si l'imprimante recherchée ne figure pas dans la liste, essayez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le bouton Nouvelle recherche ou
- Cliquez sur le bouton Annuler pour quitter, puis exécutez à nouveau l'assistant d'installation.

Remarque : Pour configurer des imprimantes qui ne figurent pas sur le réseau local, voir la rubrique Ajout d'imprimantes sur les grands réseaux IP.

Les imprimantes répertoriées sont identifiées par les champs suivants. L'adresse matérielle est probablement le moyen le plus simple pour identifier l'imprimante :

Modèle | Ce champ identifie le modèle de l'imprimante (par exemple, HP LaserJet série 5000). La mention Inconnu apparaît si le modèle n'a pas pu être identifié, si l'imprimante est hors tension ou si aucune imprimante n'est connectée. Pour les serveurs d'impression HP Jetdirect externes, voici les informations qui s'affichent en cas de non identification d'une imprimante connectée : Parallèle : Imprimante/Traceur Centronics USB (unidirectionnel) : Périphérique unidirectionnel USB (bidirectionnel) : Périphérique bidirectionnel
Adresse matérielle | (Egalement appelée adresse de station ou adresse MAC.) Permet d'identifier de manière unique un périphérique présent sur le réseau local. Pour les imprimantes HP et les serveurs d'impression HP Jetdirect externes disposant de plusieurs ports d'impression, il est possible d'attribuer un numéro à chaque port (Port 1, Port 2, Port 3). Cette adresse est répertoriée sur la page de configuration (test) du serveur d'impression.
Adresse IP | Attribuée par un administrateur réseau, l'adresse IP (Protocole Internet) identifie de manière unique chaque périphérique présent sur un réseau TCP/IP. Si un serveur d'impression HP Jetdirect n'a pas reçu d'adresse IP correcte deux minutes après sa mise sous tension, il adopte automatiquement une adresse IP par défaut (192.0.0.192). Bien que n'étant pas une adresse correcte, cette adresse IP par défaut peut être utilisée pour identifier une nouvelle imprimante. Si l'adresse IP par défaut est attribuée à plusieurs imprimantes de la liste, fiez-vous à l'adresse matérielle pour identifier l'imprimante à installer.

Remarque : Si le contenu d'un champ est tronqué, il suffit d'élargir la colonne pour l'afficher en entier. Pour redimensionner la colonne, placez le curseur sur l'une des limites de son titre et faites glisser cette limite.

Pour obtenir les instructions d'impression d'une page de configuration réseau, consultez la documentation qui accompagne l'imprimante.

Si l'imprimante sélectionnée est protégée par un nom de communauté SNMP ou un mot de passe Jetdirect, un message vous invite à entrer le nom de communauté ou le mot de passe. Si vous ne donnez pas le nom ou le mot de passe exact, vous ne pouvez pas utiliser l'assistant pour installer l'imprimante.

#### Pour plus d'informations :

Glossaire des termes d'impression en réseau