### Draadloze codering - WEP

##### WEP-sleutel

Als uw draadloze netwerk geen WEP gebruikt, klikt u op Volgende.

Als uw netwerk van WEP gebruikmaakt, selecteert u Gegevenscodering inschakelen en typt u de informatie voor de WEP-sleutel. De sleutel die door u wordt opgegeven, moet precies overeenkomen met de sleutel van het netwerk.

Als u de WEP-sleutel niet weet, raadpleegt u de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft of de documentatie bij het WAP-toegangspunt (Wireless Access Point).

Typ de WEP-sleutel voor uw netwerk. De WEP-sleutel moet precies worden opgegeven zoals deze op het netwerk wordt gebruikt. Dit scherm mag niet worden gebruikt om een nieuwe WEP-sleutel te maken.

Als u op Volgende klikt en dit scherm opnieuw wordt weergegeven, is een ongeldige WEP-sleutel opgegeven. Typ de WEP-sleutel opnieuw precies zoals deze op het netwerk wordt gebruikt.

##### Meerdere WEP-sleutels

Het is mogelijk dat het netwerk meer dan één WEP-sleutel heeft. Als dit het geval is, dient u de ingebouwde webserver van de printer te gebruiken om de draadloze instellingen van de printer te configureren. Klik op Annuleren en raadpleeg de documentatie van de printer voor informatie over de ingebouwde webserver. Na het configureren van de draadloze instellingen voert u de installatiewizard opnieuw uit.