### 무선 보안

무선 네트워크에 사용할 보안 유형을 선택하십시오.

- 개방형 시스템: 무선 네트워크에 암호화 또는 인증이 필요하지 않을 경우 선택합니다.
- 공유 키(WEP): 네트워크에 있는 각 장치에서 WEP 키를 사용하여 무선 네트워크에 연결하는 경우, 이 옵션을 선택합니다. 다음 화면에서 프린터가 무선 네트워크에서 사용할 WEP 키를 입력합니다.
- WPA-Personal(WPA-PSK): 무선 네트워크가 암호문을 사용하여 네트워크에 연결하는 경우에는 WPA-Personal을 선택합니다. WPA-Personal은 무선 통신 암호화 및 강화된 보안을 제공합니다. 다음 화면에서 프린터가 무선 네트워크에 사용할 암호문을 입력하게 됩니다. 액세스 포인트, 게이트웨이 또는 라우터 온라인 유틸리티의 ‘등록 정보’ 또는 ‘설정’ 대화 상자에서 암호문을 가져올 수 있습니다. 암호문의 길이는 8-63자여야 하며, 0-9, a-z, A-Z와 아래 표에 나온 특수 문자를 사용할 수 있습니다.

네트워크에서 사용되는 보안 유형을 잘 모르는 경우에는 여기를 누르십시오.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |