### Možnosti konfigurace sítě

Na této obrazovce máte dvě volby:

- Provést automatické nastavení sítě. Tuto volbu vyberte, pokud chcete, aby průvodce instalací nastavil tiskový server HP Jetdirect pro příslušnou síť automaticky. Tato volba podporuje protokoly TCP/IP a IPX/SPX. Pokud jsou na počítači nainstalovány oba protokoly, průvodce vybere vhodnější protokol.

  Po zvolení volby Provést automatické nastavení sítě se zobrazí obrazovka, na které si můžete prohlédnout automaticky nastavené hodnoty.

  Také budete mít možnost vytisknout zkušební stránku obsahující tato nastavení: Vytiskněte zkušební stránku až průvodce skončí (tato možnost bude k dispozici na poslední obrazovce průvodce), případně vytiskněte zkušební stránku Jetdirect stisknutím tlačítka pro tisk konfigurační (zkušební) stránky na tiskovém serveru.

  V závislosti na používaném protokolu průvodce instalací tiskárny provede konfiguraci následujících položek:

  - TCP/IP (přímý režim):
    Tiskovému serveru Jetdirect bude přiřazena adresa IP, maska podsítě a výchozí adresa brány. Pokud tiskovému serveru Jetdirect nebyla dosud přiřazena adresa IP, použije se adresa IP 169.254.x.x (kde x je automaticky nakonfigurované číslo). Tento rozsah se nazývá APIPA (automatická soukromá adresa IP). Tato konfigurace bude uložena na tiskovém serveru Jetdirect a software použije tuto informaci k vytvoření portu pro tuto tiskárnu v počítači.
  - IPX (přímý režim):
    Hardwarová adresa (adresa MAC) a číslo sítě IPX, které zjistila karta Jetdirect, budou použity k vytvoření portu pro tuto tiskárnu (nebo víceúčelové zařízení) v počítači.
- Chci provést vlastní nastavení sítě. Tuto volbu vyberte, chcete-li zadat nastavení tiskového serveru Jetdirect. Budete požádáni o zadání následujících informací (některé položky mohou být vynechány):
  - adresa IP,
  - maska podsítě,
  - výchozí adresa brány,
  - hardwarová adresa (adresa MAC).

  Tento instalační program neumožňuje instalaci tiskárny nebo vytvoření objektu tiskárny na serveru Novell. Podporuje pouze síťovou instalaci pro přímý režim mezi počítačem se systémem Windows a tiskárnou. K instalaci tiskárny a vytvoření objektů na serveru Novell použijte jiný nástroj, například aplikaci Web Jetadmin, Průvodce instalací síťové tiskárny HP nebo nástroj systému Novell, například NWadmin.

#### Další informace:

Slovníček pojmů síťového tisku