### Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Η οθόνη Ρυθμίσεις εκτυπωτή σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις ενός εκτυπωτή που δεν βρίσκεται στο δίκτυο.

Επιλέξτε και εισαγάγετε μια από τις ακόλουθες διευθύνσεις για τον εκτυπωτή και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

- Διεύθυνση υλικού. Η διεύθυνση υλικού LAN (που ονομάζεται επίσης διεύθυνση σταθμού ή διεύθυνση MAC) ταυτοποιεί με μοναδικό τρόπο μια συσκευή.
- Διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP (Πρωτόκολλο Internet) αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο κάθε συσκευή σε ένα δίκτυο TCP/IP. Αποτελείται από έναν αριθμό τεσσάρων byte (32 bit), με τη μορφή n.n.n.n (όπου κάθε n αντιπροσωπεύει έναν αριθμό από το 0 έως το 255) και συνήθως εκχωρείται από το διαχειριστή του δικτύου.

Σημείωση: Για τη ρύθμιση εκτυπωτών που δεν βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, ανατρέξτε στην Προσθήκη εκτυπωτών σε μεγάλα δίκτυα IP.

#### Για περισσότερες πληροφορίες:

Γλωσσάριο όρων εκτύπωσης μέσω δικτύου