### Impresoras encontradas

En la pantalla Impresoras encontradas se muestra una lista de todas las impresoras (o dispositivos multifunción) que se han detectado en la red local. Seleccione de la lista la impresora que desee utilizar y haga clic en Siguiente.

Si la impresora que desea utilizar no aparece en la lista, intente lo siguiente:

- Haga clic en el botón Buscar de nuevo, o
- Haga clic en el botón Cancelar para salir, y luego ejecute nuevamente el asistente de instalación.

Nota: Para configurar impresoras que no se encuentran en la red local, consulte Añadir impresoras en redes IP grandes.

Las impresoras de la lista se identifican mediante los siguientes campos. La dirección de hardware es el modo más eficaz de identificar la impresora:

Modelo | Este campo identifica el modelo de la impresora (por ejemplo, HP LaserJet 5000 Series). Si el modelo no se ha podido identificar, la impresora está apagada o no hay ninguna impresora conectada, aparecerá Desconocida. En el caso de los servidores de impresión HP Jetdirect externos, aparecerán los siguientes valores si la impresora está conectada pero no ha podido ser identificada: Paralelo: Centronics Printer/Plotter (Impresora/trazador Centronics) USB (unidireccional): Periférico unidireccional USB (bidireccional): Periférico bidireccional
Dirección de hardware | (También denominada dirección de la estación o dirección MAC). Define de forma exclusiva los dispositivos de la red local. En el caso de las impresoras HP y los servidores de impresión externos HP Jetdirect que tienen varios puertos de impresora, se puede añadir un número de puerto (Puerto 1, Puerto 2, Puerto 3). Esta dirección aparece en la página (de prueba) de configuración del servidor de impresión.
Dirección IP | (Protocolo de Internet) identifica de forma exclusiva los dispositivos de una red TCP/IP. El administrador de la red es quien la asigna. Al encender un servidor de impresión HP Jetdirect, si no obtiene una dirección IP válida en los dos primeros minutos, se le asignará automáticamente una dirección IP predeterminada (192.0.0.192). Esta dirección IP predeterminada no es una dirección válida, aunque puede servir para identificar una impresora nueva. Si hay varias impresoras que poseen la dirección predeterminada, fíjese en el campo Dirección de hardware para identificar la impresora correcta.

Nota: Si la entrada de un campo está truncada y desea ver el campo entero, modifique el ancho del campo. Para hacerlo, coloque el cursor en el borde del encabezado del campo, haga clic y arrástrelo hasta alcanzar el tamaño deseado.

Si desea obtener instrucciones sobre cómo imprimir una página de configuración de red, consulte la documentación suministrada con la impresora.

Si la impresora seleccionada está protegida mediante un Nombre de comunidad SNMP o una Contraseña de Jetdirect, el sistema le solicitará dicho nombre de comunidad o contraseña. Si la entrada no es válida, no podrá instalar la impresora con este asistente.

#### Para obtener más información:

Glosario de términos relacionados con la impresión en red