### Yazıcı Belirleme

Yazıcı Belirleme ekranı, adreslerinden birisini kullanarak bir ağ yazıcısını doğrudan belirtmenize olanak sağlar.

İstediğiniz yazıcı için aşağıdaki adreslerden birini seçin ve girin, ardından İleri'yi tıklatın. Bir Ağ Yapılandırma sayfası yazdırarak en son yapılandırılan adresleri bulun.

Not: Ekranda yalnızca yazıcınız için geçerli olan seçenekler görünür.

- Donanım Adresi. Yerel Ağ donanım adresi (ya da İstasyon Adresi veya MAC adresi) bir aygıtı benzersiz olarak tanımlar.
- IP Adresi. IP (Internet İletişim Kuralı) adresi, TCP/IP ağı üzerindeki her bir aygıtı benzersiz şekilde tanımlar. n.n.n.n biçimindeki dört baytlık (32 bit) bir sayıdan oluşur (burada n 0 ile 255 arasında bir sayıdır) ve genellikle ağ yöneticisi tarafından atanır.

Not: Yazıcınızın varsayılan ayarları hakkında bilgi almak için yazıcınızla gelen belgelere bakın. Bazı HP yazıcıları ilk açıldığında, iki dakika içinde 192.0.0.192 olan varsayılan IP adresini alır. Yeni bir yazıcıyı tanımlamak için bu varsayılan adresi kullanın.

- IP Ana Bilgisayar Adı. IP ana bilgisayar adı, yazıcının IP adresinin yerine kullanılabilen kolay (tanıtması kolay) bir addır.

Not: Yerel ağda olmayan yazıcıları kurmak için, bkz: Büyük IP Ağlarına Yazıcı Ekleme.

Seçilen yazıcı bir SNMP Topluluk Adı veya Jetdirect parolasıyla korunuyorsa, Topluluk Adı'nı veya parolayı girmeniz istenir. Girdiğiniz değer geçerli değilse yazıcıyı bu sihirbazı kullanarak yükleyemezsiniz.

#### Daha fazla bilgi için:

Ağ Yazdırma Terimleri Sözlüğü