### Nastavit režim komunikace v síti

Po určení tiskárny je nutné pro tiskárnu stanovit režim komunikace a nastavit příslušné parametry sítě pro tento režim.

Poznámka: Tento instalační nástroj zjistí nastavení systému a pokusí se doporučit komunikační režim, můžete však vybrat jiný režim. Zobrazují se pouze platné volby. Hodnoty parametrů, které přiřadíte, neovlivní konfiguraci tiskárny, dokud nedokončíte instalaci.

- Windows TCP/IP. Pokud tuto tiskárnu budete používat v síti TCP/IP, tiskárna musí být nakonfigurována platnými parametry TCP/IP. Dostupné možnosti budou závislé na zjištěných nastaveních TCP/IP.

  - Pokud tiskárna nemá platné nastavení parametrů TCP/IP:
    Do příslušných polí zadejte platnou adresu IP tiskárny, platnou masku podsítě a platnou adresu IP brány. Před provedením příslušného nastavení se poraďte se správcem sítě.

    Po klepnutí na tlačítko Doporučit nastavení instalační nástroj automaticky nastaví parametry TCP/IP.

    Použijte zaškrtávací políčko výchozího názvu portu (Windows NT , 2000 a XP). Pokud jej zaškrtnete, pro tiskárnu se nastaví výchozí nastavení portu. Pokud jej nezaškrtnete, po obrazovce průvodce Nastavení režimu komunikace v síti se zobrazí dialog průvodce Název portu.

    UPOZORNĚNÍ: Pokud bude tiskárna připojena k jiným sítím, nastavení TCP/IP doporučené instalačním programem nemusí být z globálního hlediska jedinečné a může dojít ke konfliktu s jinými zařízeními. Při připojování k jiným sítím TCP/IP postupujte opatrně.

  - Pokud je tiskárna již nastavena s platnými parametry TCP/IP:
    Budou zobrazena aktuální nastavení TCP/IP. Chcete-li nějaké hodnoty změnit, klepněte na tlačítko Změnit nastavení.

    UPOZORNĚNÍ: Změna platných nastavení TCP/IP může zabránit jiným uživatelům v přístupu. Před změnou platných nastavení se poraďte se správcem sítě.

    Poznámka: Tlačítko Změnit nastavení nebude aktivní, pokud jsou parametry TCP/IP chráněny heslem nastaveným v softwaru pro správu, jako je například HP Web Jetadmin.

- Windows IPX/SPX Režim komunikace s protokolem Windows IPX/SPX se uplatňuje v sítích Windows využívajících protokolu IPX. Pro tento režim komunikace není vyžadováno nastavení parametrů. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

  Použijte zaškrtávací políčko výchozího názvu portu (pouze Windows NT , 2000 a XP). Pokud jej zaškrtnete, pro tiskárnu se nastaví výchozí nastavení portu. Pokud jej nezaškrtnete, po obrazovce průvodce Nastavení režimu komunikace v síti se zobrazí dialog průvodce Název portu.

#### Další informace:

Glosář pojmů sí#322;ového tisku