### Options de configuration réseau

Deux options vous sont offertes sur cet écran :

- Configurer les paramètres de réseau pour moi. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'assistant d'installation d'imprimantes configure automatiquement le serveur d'impression HP Jetdirect pour qu'il fonctionne sur le réseau. Cette option est prise en charge pour les protocoles TCP/IP et IPX/SPX. Si les deux protocoles sont installés sur l'ordinateur, l'assistant choisit celui qu'il considère le plus approprié.

  Une fois l'option Configurer les paramètres de réseau pour moi sélectionnée, un écran de confirmation permettant de visualiser les paramètres de configuration automatique apparaît.

  Vous aurez également le choix de l'impression d'une page de test : vous pouvez choisir d'imprimer une page de configuration (test) à la fin de cet assistant (vous y serez invité par le dernier écran de l'assistant) ou d'imprimer une page de configuration (test) Jetdirect en appuyant sur le bouton de configuration (test) du serveur d'impression.

  Selon le protocole utilisé, l'assistant d'installation d'imprimantes configure les paramètres suivants :

  - TCP/IP (mode direct) :
    Le serveur d'impression Jetdirect se voit attribuer une adresse IP, un masque de sous-réseau et une adresse de passerelle par défaut. Si le serveur d'impression Jetdirect n'est pas déjà doté d'une adresse IP, cette adresse automatique sera 169.254.x.x (où x désigne un numéro configuré automatiquement). Cette adresse s'appelle APIPA (Automatic Private IP Address - adresse IP privée automatique). Cette configuration sera enregistrée sur le serveur d'impression Jetdirect et le logiciel l'utilisera pour créer un port dédié à cette imprimante sur l'ordinateur.
  - IPX (mode direct) :
    L'adresse matérielle (adresse MAC) et le numéro de réseau IPX détectés par la carte Jetdirect servent à créer le port dédié à cette imprimante (ou périphérique multifonction) sur l'ordinateur.
- Me laisser configurer mes propres paramètres de réseau. Sélectionnez cette option si vous préférez spécifier vous-mêmes les paramètres de configuration du serveur d'impression Jetdirect. Un message vous invite à fournir tout ou partie des informations suivantes :
  - adresse IP
  - masque de sous-réseau
  - adresse de passerelle par défaut
  - adresse matérielle (adresse MAC)

  Ce programme d'installation ne prend pas en charge l'installation d'imprimante ou la création d'objet imprimante sur les serveurs Novell. Il prend uniquement en charge l'installation réseau en mode direct entre ce PC Windows et une imprimante. Pour installer l'imprimante et créer des objets sur le serveur Novell, employez un autre utilitaire tel que Web Jetadmin, l'Assistant d'installation d'imprimantes réseau HP ou un utilitaire Novell tel que Nwadmin;

#### Pour plus d'informations :

Glossaire des termes d'impression en réseau