### Authentifizierung

Bei der Authentifizierung wird die Identität eines Benutzers oder eines Geräts überprüft, bevor der Zugriff auf das Netzwerk gewährt wird.

Authentifizierung ist nicht mit Verschlüsselung gleichzusetzen. Authentifizierung kann jedoch zusammen mit Verschlüsselung verwendet werden.

Wählen Sie die Authentifizierungsmethode aus, die in Ihrem drahtlosen Netzwerk verwendet wird:

- Offenes System (Keine Authentifizierung): Wählen Sie diese Option, wenn Ihr drahtloses Netzwerk keine Authentifizierung erfordert.
- Gemeinsamer Schlüssel: Wählen Sie diese Option, wenn jedes an das Netzwerk angeschlossene Gerät einen WEP-Schlüssel für den Netzwerkzugriff verwendet. Geben Sie im nächsten Fenster den WEP-Schlüssel ein, den der Drucker für die Authentifizierung verwendet.
- Pre-Shared-Schlüssel: Wählen Sie die Pre-Shared-Schlüssel-(EAP/PSK-)Authentifizierung, wenn Ihr Netzwerk einen Pre-Shared-Schlüssel verwendet, der normalerweise von einer Passphrase generiert wird. Der Pre-Shared-Schlüssel verwendet für drahtlose Verbindungen die Wi-Fi Protected Access (WPA)-Verschlüsselung und bietet damit mehr Sicherheit. Sie können die Passphrase über das Eigenschafts- oder Einstellungsdialogfeld Ihres Zugangspunkts, Gateways oder Router-Online-Dienstprogramms abrufen. Die Passphrase muss zwischen 8 und 63 Zeichen lang sein. Gültige Passphrase-Zeichen sind 0-9, a-z, A-Z und die unten in der Tabelle aufgelisteten Symbole.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob für Ihr Netzwerk eine Authentifizierung erforderlich ist, klicken Sie hier.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |