### Vérification de l'ordinateur et de l'imprimante

Lorsqu'une nouvelle imprimante HP est mise sous tension et initialisée, ses paramètres sans fil par défaut définis en usine sont les suivants. Assurez-vous que les paramètres sans fil de votre ordinateur correspondent :

- Mode de communication : Ad hoc
- Nom de réseau (SSID) : hpsetup
- Sécurité : <désactivée>

> Remarque : Le nom de réseau fait la distinction entre minuscules et majuscules. Si vous utilisez "HPSETUP" au lieu de "hpsetup", vous ne pourrez pas communiquer avec l'imprimante.

Une nouvelle imprimante HP est capable de détecter d'autres périphériques et de communiquer avec eux, à condition que les périphériques disposent de ces paramètres réseau sans fil.

Lorsqu'il est allumé, le voyant bleu de l'imprimante vérifie que vous possédez une connexion sans fil.

Cliquez sur Nouvelle recherche et choisissez une méthode de recherche sans fil.

Sélectionnez Spécifier une imprimante par son adresse pour rechercher l'adresse IP d'une imprimante spécifique.