### الطابعات التي تم العثور عليها

تعرض شاشة الطابعات التي تم العثور عليها كافة الطابعات (أو الأجهزة متعددة الوظائف) التي تم اكتشافها على الشبكة المحلية. حدد الطابعة التي تريدها من القائمة ثم انقر فوق التالي.

في حالة عدم عرض الطابعة التي تريدها بالقائمة، جرب تنفيذ إحدى الخطوات التالية:

- انقر فوق الزر بحث مرة أخرى... أو
- انقر فوق الزر إلغاء الأمر للإنهاء، ثم قم بتشغيل معالج التثبيت مرة أخرى.

ملاحظة: لإعداد الطابعات غير الواقعة على الشبكة المحلية، انظر إضافة الطابعات على شبكات IP الكبيرة.

تم تعريف الطابعات الموجودة في القائمة على أساس الحقول التالية. قد يكون "عنوان الجهاز" هو أسهل طريقة لتعريف الطابعة:

الطراز | يقوم بتعريف طراز الطابعة (على سبيل المثال، طراز HP LaserJet سلسلة 5000). يتم عرض غير معروف إذا تعذر تعريف الطراز أو تم إيقاف تشغيل الطابعة أو إذا لم تكن هناك طابعة متصلة. بالنسبة لملقمات الطباعة HP Jetdirect الخارجية، يتم عرض ما يلي في حالة اتصال طابعة وتعذر تعريفها: المتوازي : طابعة/راسمة Centronics USB (أحادي الاتجاه): جهاز طرفي أحادي الاتجاه USB (ثنائي الاتجاه): جهاز طرفي ثنائي الاتجاه
عنوان الجهاز | (ويطلق عليه أيضًا عنوان المحطة أو عنوان MAC). يعمل على تعريف جهاز على الشبكة تعريفًا فريدًا. وقد يتم إلحاق رقم المنفذ (منفذ 1، منفذ 2، منفذ 3) بالنسبة لطابعات HP وملقمات الطباعة HP Jetdirect الخارجية التي تحتوي على منافذ متعددة للطابعات. ويتم إدراج هذا العنوان بصفحة تهيئة (اختبار) ملقم الطباعة.
عنوان IP | (بروتوكول الإنترنت) يقوم بتعريف جهاز على شبكة TCP/IP تعريفًا فريدًا ويقوم مسئول الشبكة بتعيينه. عند تشغيل ملقم الطباعة HP Jetdirect ولم يكن قد تم تهيئته بعنوان IP صالح له خلال دقيقتين، فسيتم تعيين عنوان IP الافتراضي (192،0،0،192) تلقائيًا. ولا يعد عنوان IP الافتراضي هذا عنوانًا صالحًا ولكن يمكن استخدامه لتعريف طابعة جديدة. في حالة وجود العديد من الطابعات بنفس العنوان الافتراضي، افحص عنوان الجهاز لتعريف الطابعة الصحيحة.

ملاحظة: في حالة قطع إدخال أحد الحقول وترغب في عرض الحقل بأكمله، قم بتغيير حجم عرض الحقل. ولتغيير حجم عرض الحقل، ضع المؤشر عند الحد الخاص برأس الحقل ثم انقر بالماوس مع السحب.

لمزيد من الإرشادات حول طباعة صفحة تكوين الشبكة، انظر الوثائق التي تأتي بمصاحبة الطابعة.

إذا كانت الطابعة محمية بواسطة "اسم مجموعة SNMP" أو كلمة مرور Jetdirect، ستظهر مطالبة بإدخال "اسم المجموعة" أو كلمة المرور. وإذا لم يكن إدخالك صحيحًا، فلن يمكنك تثبيت الطابعة باستخدام هذا المعالج.

#### لمزيد من المعلومات:

معجم مصطلحات الطباعة على الشبكة