### Conexão do cabo de rede temporária

Para configurar a impressora, é necessário detectá-la na rede. Conectar temporariamente o cabo de rede permite que a impressora seja detectada na rede e que a instalação continue. Quando a impressora estiver configurada para comunicação sem fio, o assistente de instalação solicitará que você remova o cabo.

1. Escolha uma destas alternativas:

- Rede sem fio (Infra-estrutura): Conecte o cabo ao WAP (Wireless Access Point – Ponto de acesso sem fio).
- Rede dispositivo a dispositivo (Ad hoc): Conecte o cabo ao computador.

2. Conecte o cabo de rede à porta da rede na parte posterior da impressora.

Se a luz de conexão estiver… | Então...
Acesa e verde | Clique em Sim.
Apagada | o Verifique se o cabo de rede está firmemente conectado à impressora e ao WAP (Wireless Access Point) ou ao computador. o Verifique se o ponto de acesso sem fio está ativado. o Verifique se a impressora está ligada. o Verifique se o computador está conectado à rede.

Se não conseguir conectar a impressora à rede, clique em Voltar e selecione outra opção para estabelecer comunicação com a impressora. Você também pode consultar a documentação que acompanha a impressora para obter mais informações sobre outras opções de configuração.

###