### Para alterar manualmente as configurações de conexão sem fio

Antes de executar o assistente de instalação da impressora, o computador com conexão sem fio deve estar pronto para se comunicar diretamente com a impressora. Assim, é necessário alterar temporariamente as configurações do computador para que correspondam às configurações de rede sem fio do servidor da impressora. Para fazer isso, você pode utilizar os utilitários de configuração fornecidos com a placa de interface de rede sem fio do computador (Consulte também as informações em utilizando Windows XP, abaixo.)

Quando ligada e inicializada, a nova impressora HP possui as seguintes configurações de conexão sem fio padrão de fábrica; altere as configurações de conexão sem fio do computador para que correspondam às da impressora:

- Modo de comunicação: Ad Hoc (Ponto a Ponto)
- Nome de rede (SSID): hpsetup
- Segurança: <desabilitado>

> Nota: O nome de rede diferencia maiúsculas e minúsculas. Se "HPSETUP" for utilizado em vez de "hpsetup", não será possível estabelecer comunicação com a impressora.

A nova impressora pode detectar e se comunicar somente com outros dispositivos que possuem estas configurações de rede sem fio.

Depois de alterar as configurações de conexão sem fio do computador para que correspondam às configurações da impressora, clique em Avançar.

Nota: Se estiver utilizando o sistema operacional Windows XP, você pode alterar as configurações de conexão sem fio do computador diretamente no XP em vez de utilizar o utilitário da placa de rede sem fio. Para acessar a rede padrão da impressora (“hsetup”), é necessário ir até a caixa de diálogo “Propriedades de conexão de rede sem fio”, selecionar a guia “Redes sem fio”, clicar no botão “Avançado”, selecionar “Somente redes de computador para computador (ad hoc)”, clicar em “Fechar”, clicar em “Adicionar”, inserir “hpsetup” na caixa “Nome de rede (SSID)”, e verificar se “hpsetup” é a entrada inicial na lista “Redes preferenciais.”

Visão geral