### Tarkista tietokone ja kirjoitin

Kun uuteen HP-kirjoittimeen on kytketty virta ja se on alustettu, siinä ovat seuraavat langattoman yhteyden tehdasasetukset. Varmista, että tietokoneesi langattoman yhteyden asetukset ovat niiden mukaiset:

- Tiedonsiirtotila: Adhoc
- Verkkonimi (SSID): hpsetup
- Suojaus: <disabled>

> Huomaa: Verkon nimessä olevien kirjainten koolla on merkitystä. Jos kirjoitat "HPSETUP" "hpsetup":n sijaan, et saa yhteyttä kirjoittimeen.

Uusi HP-kirjoitin havaitsee ja ottaa yhteyden ainoastaan sellaisiin laitteisiin, joilla on nämä langattoman yhteyden asetukset.

Kirjoittimen sininen merkkivalo osoittaa, että langaton yhteys on muodostettu.

Tuo näyttöön langattoman yhteyden etsintämenetelmä napsauttamalla Etsi uudelleen.

NapsautaMääritä kirjoitin osoitteen mukaan löytääksesi tietyn kirjoittimen IP-osoitteen.