### 检查打印机连接

如果是通过无线连接打印机，请确保打印机的无线指示灯已亮起（有关识别打印机无线指示灯的帮助信息，请参阅随打印机提供的文档）。然后选择下述屏幕上的选项之一。

如果是通过网络电缆连接，请检查位于打印机背面的网络端口指示灯：

如果链接指示灯为... | 则...
--- | ---
发绿光 | 然后选择下述屏幕上的选项之一。要查找打印机的硬件地址（MAC 地址）、IP 地址或设备名称（IP 主机名），请打印网络配置页。有关打印网络配置页的说明，请参阅随打印机提供的文档。
不亮 | 检查网络电缆是否牢固连接到打印机和无线接入点 (WAP) 或计算机上。 检查 WAP 是否已打开。 检查打印机是否已打开。 检查计算机是否已连接到网络上。

完成上面的检查之后，选择一种方法再次搜索打印机：

- 选择重新搜索，让安装向导执行另一次搜索。
- 选择按地址指定打印机，手动输入打印机的硬件地址（MAC 地址）、IP 地址或设备名称（IP 主机名）。
- 如果要配置没有与网络连接的打印机的端口，请选择输入不在网络上的打印机的设置。有关此选项的详细信息，请参阅随打印机提供的文档。