### Midlertidig nettverkstilkobling med kabel

Skriveren må registreres i nettverket for at du skal kunne konfigurere den. Når nettverkskabelen tilkobles midlertidig, blir skriveren registrert i nettverket og du kan fortsette med installeringen. Når skriveren er konfigurert for trådløs kommunikasjon, blir du bedt om å koble fra nettverkskabelen.

1. Gjør ett av følgende:

- Trådløst nettverk (infrastruktur): Koble kabelen til det trådløse tilgangspunktet (WAP).
- Enhet-til-enhet-nettverk (ad hoc): Koble kabelen til datamaskinen.

2. Koble nettverkskabelen til nettverksporten på baksiden av skriveren.

Hvis koblingslampen er: | Gjør følgende:
På og lyser grønt | Klikk på Ja.
Av | o Kontroller at nettverkskabelen er riktig koblet til både skriveren og det trådløse tilgangspunktet (WAP) eller datamaskinen. o Kontroller at det trådløse tilgangspunktet (WAP) er slått på. o Kontroller at skriveren er slått på. o Kontroller at datamaskinen er koblet til nettverket.

Hvis du ikke kan koble skriveren til nettverket, klikker du på Tilbake og velger et annet alternativ for oppretting av kommunikasjon med skriveren. Du kan også se i dokumentasjonen som fulgte med skriveren, for å finne flere konfigurasjonsalternativer.

###