### Kablosuz Ayarlarını El ile Değiştirme

Yazıcı Kur sihirbazının ilerlemesi için önce kablosuz bilgisayarınızın yazıcıyla doğrudan iletişim kurabilmesi gerekir. Bu nedenle, yazıcı sunucusunun kablosuz ağ ayarlarıyla eşleşecek şekilde bilgisayarınızı geçici olarak yeniden yapılandırmalısınız. Bunu yapmak için bilgisayarınızın kablosuz ağ arabirimi kartıyla birlikte verilen yapılandırma yardımcı programlarını kullanabilirsiniz. (Ayrıca aşağıdaki Windows XP'yi kullanma hakkındaki bilgilere bakın.)

Açılıp başlatıldığında, yeni bir HP yazıcının varsayılan fabrika çıkışı kablosuz ayarları aşağıdaki gibidir; bilgisayarınızın kablosuz ayarlarını bunlarla eşleşecek şekilde değiştirin:

- İletişim modu: Özel (Eşler Arası)
- Ağ adı (SSID): hpsetup
- Güvenlik: <devre dışı>

> Not: Ağ adı büyük küçük harf duyarlıdır. "hpsetup" yerine "HPSETUP" kullanılırsa, yazıcıyla iletişim kuramazsınız.

Yeni bir yazıcı yalnızca bu kablosuz ağ ayarlarına sahip diğer aygıtları algılayabilir ve onlarla iletişim kurabilir.

Kablosuz bilgisayarınızı yazıcının kablosuz ayarlarıyla eşleşecek şekilde yeniden yapılandırdığınızda, İleri'yi tıklatın.

Not: Windows XP işletim sistemini kullanıyorsanız, bilgisayarınızın kablosuz ayarlarını kablosuz ağ kartının yardımcı programını kullanarak yapmak yerine doğrudan XP'den yapabilirsiniz. Yazıcının varsayılan ağına ("hpsetup") erişim kazanmak için, "Kablosuz Ağ Bağlantı Özellikleri" iletişim kutusuna gitmeniz, "Kablosuz Ağlar" sekmesini seçip "Gelişmiş" düğmesine basarak, "Yalnızca bilgisayarlar arası (özel) ağlar"ı seçmeniz, "Kapat"ı ve ardından "Ekle"yi tıklatmanız, "Ağ adı (SSID)" kutusuna "hpsetup" girmeniz ve "hpsetup" seçeneğinin "Tercih edilen ağlar" listesinde en üstte bulunduğundan emin olmanız gerekir.

Genel Bakış