### 대형 IP 네트워크에 프린터 추가

라우터나 게이트웨이(로컬 네트워크가 아닌)를 통해 프린터(또는 다기능 장치)를 추가로 설치하는 경우에는 이 유틸리티를 통해 프린터를 식별하기가 어렵습니다.

- 라우터가 프린터의 하드웨어, MAC 또는 스테이션 주소를 전송하지 못할 수 있습니다.
- 로컬 네트워크에 여러 개의 새 프린터가 설치되어 있는 경우, 기본 IP 주소(192.0.0.192)를 사용하여 프린터를 식별하면 올바른 프린터가 선택되지 않을 수도 있습니다. 하드웨어 주소를 확인하여 정확한 프린터를 식별하십시오.

이 유틸리티를 사용하여 프린터를 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
   - 프린터를 사용자 컴퓨터의 로컬 네트워크 상으로 옮기거나 또는.
   - 이 유틸리티를 프린터가 속한 로컬 네트워크에 연결된 컴퓨터에서 사용합니다.
2. 이 유틸리티를 통해 프린터를 식별하고 프린터의 최종 네트워크 위치에 해당하는 IP 매개변수를 구성합니다. MAC 주소를 찾아야 하는 경우(프린터 또는 외장형 프린트 서버에서) 구성(테스트) 페이지를 인쇄하여 이를 찾은 다음 올바른 MAC 또는 하드웨어 주소를 선택했는지 확인하십시오.
3. 필요할 경우 프린터(또는 HP Jetdirect 외장형 프린트 서버)를 최종 네트워크 위치로 되돌립니다.
4. 다른 컴퓨터에 이 프린터를 설치하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
   - 이 프린터로 직접 인쇄하려는 다른 컴퓨터나 서버의 경우 이 유틸리티를 사용하여 각 컴퓨터나 서버를 구성합니다.
   - 공유 시스템을 통해 이 프린터로 인쇄하려는 Windows 클라이언트의 경우 프린터 폴더에 들어 있는 클라이언트 시스템의 프린터 추가 유틸리티를 사용하거나 프린터에 들어 있는 공유 프린터 설치 프로그램을 사용하십시오.

#### 상세 정보:

네트워크 인쇄 용어집