### Изменение параметров беспроводного режима вручную

Перед продолжением работы мастера установки принтера необходимо убедиться, что компьютер в беспроводном режиме может напрямую взаимодействовать с принтером. Таким образом, необходимо временно перенастроить параметры беспроводного режима компьютера, чтобы они соответствовали параметрам сервера печати. Для этого можно воспользоваться утилитами настройки, прилагаемыми к беспроводной сетевой интерфейсной плате компьютера (см. также ниже информацию об использовании Windows XP).

После включения питания и инициализации нового принтера HP его параметры, установленные на заводе изготовителе, принимают следующие значения (параметры беспроводного режима компьютера необходимо установить в соответствии с этими значениями):

- Режим взаимодействия: Ad Hoc (одноранговый режим).
- Имя сети (SSID): hpsetup.
- Защита: <выключено>.

> Примечание. Имя сети чувствительно к регистру. Если вместо "hpsetup" использовать "HPSETUP", взаимодействие с принтером будет невозможно.

Новый принтер сможет обнаружить и взаимодействовать только с теми устройствами, для которых установлены такие же сетевые параметры беспроводного режима.

После настройки беспроводного режима компьютера в соответствии с сетевыми параметрами беспроводного режима принтера, нажмите на Далее.

Примечание. При использовании операционной системы Windows XP вместо утилиты беспроводной сетевой платы для настройки беспроводного режима компьютера можно воспользоваться средствами системы XP. Для получения доступа к сети принтера по умолчанию ("hpsetup") необходимо открыть диалоговое окно "Свойства беспроводного сетевого соединения", выбрать вкладку "Беспроводные сети", нажать на кнопку "Дополнительно", выбрать "Сеть компьютер-компьютер только (произв.)", нажать на "Закрыть", нажать на "Добавить", в поле "Сетевое имя (SSID)" ввести "hpsetup" и переместить "hpsetup" вверх списка "Сети предпочтения".

Обзор