### Skontrolujte pripojenie tlačiarne

Ak pripájate tlačiareň bezdrôtovým pripojením, skontrolujte, či bezdrôtový indikátor svieti (pozrite si dokumentáciu tlačiarne ohľadom identifikácie bezdrôtového indikátora tlačiarne). Potom si vyberte jednu z možností zobrazenú na obrazovke nižšie.

Ak pripájate pomocou sieťového káblu, skontrolujte indikátory sieťového portu na zadnej strane tlačiarne.

Stav indikátora pripojenia | Akcia
--- | ---
Svieti zeleno. | Potom vyberte jednu z možností na obrazovke uvedenej nižšie. Na vytlačenej konfiguračnej stránke siete nájdete hardvérovú adresu tlačiarne (adresa MAC), adresu IP alebo názov zariadenia (hostiteľský názov IP). Pokyny pre tlač konfiguračnej stránky siete nájdete v dokumentácii dodávanej s tlačiarňou.
Nesvieti | Skontrolujte, či je k tlačiarni aj k bezdrôtovému prístupovému bodu (WAP) alebo počítaču riadne pripojený sieťový kábel. Overte, či je zapnutý kľúč WAP. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Skontrolujte, či je počítač pripojený k sieti.

Po kontrole položiek uvedených vyššie, vyberte si opäť metódu hľadania tlačiarne:

- Zvoľte Opäť vyhľadávať, ak chcete, aby sprievodca inštaláciou zopakoval hľadanie.
- Vyberte si Určiť tlačiareň podľa jej adresy, aby ste ručne zadali hardvérovú adresu (adresu MAC), adresu IP alebo názov zariadenia (hostiteľský názov IP).
- Vyberte Zadať nastavenie pre tlačiareň nenájdenú v sieti, ak konfigurujete port pre tlačiareň nepripojenú k sieti. Viac informácií o tejto možnosti nájdete v dokumentácii tlačiarne.