### Conexión de cable de red temporal

Para poder configurar la impresora, es necesario descubrirla en la red. La conexión temporal de la impresora al cable de red permite descubrirla en la red y que se pueda continuar con la instalación. Una vez configurada la impresora para la comunicación inalámbrica, el asistente de instalación le indicará que retire el cable.

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Red inalámbrica (infraestructura): conecte el cable al punto de acceso inalámbrico (WAP).
- Red de dispositivo a dispositivo (Adhoc): conecte el cable al PC.

2. Conecte el cable de red al puerto de red de la parte posterior de la impresora.

Si la luz de enlace está... | Entonces...
Encendida y verde | Haga clic en Sí.
Apagada | o Compruebe que el cable de red esté correctamente conectado a la impresora y al punto de acceso inalámbrico (WAP) o al equipo. o Compruebe que el punto de acceso inalámbrico (WAP) esté encendido. o Compruebe que la impresora esté encendida. o Compruebe que el equipo esté conectado a la red.

Si no es posible conectar la impresora a la red, haga clic en Atrás y seleccione otra opción para establecer la comunicación con la impresora. Si lo desea, consulte también la documentación incluida con la impresora para ver más opciones de instalación.

###