### Impressoras localizadas

A tela Impressoras localizadas relaciona todas as impressoras (ou dispositivos de múltiplas funções) encontradas na rede local. Selecione na lista a impressora desejada e clique em Avançar.

Se a impressora desejada não estiver relacionada, tente uma das seguintes alternativas:

- Clique no botão Procurar novamente ou
- Clique no botão Cancelar para sair. Em seguida, execute novamente o assistente de instalação.

Nota: Para instalar impressoras que não estejam localizadas na rede local, consulte Adição de impressoras em grandes redes IP.

As impressoras na lista são identificadas pelos seguintes campos. O Endereço de hardware deve ser o caminho mais simples para identificar a impressora:

Modelo | Este campo identifica o modelo da impressora (por exemplo, HP LaserJet série 5000). Desconhecido indica que o modelo não pode ser identificado, a impressora está desligada ou não há impressoras conectadas. Para servidores de impressão HP Jetdirect externos, será exibido o seguinte se uma impressora estiver conectada, mas não puder ser identificada: Paralela: Impressora/Plotter Centronics USB (unidirecional): Periférico Unidirecional USB (bidirecional): Periférico Bidirecional
Endereço do hardware | (também denominado Endereço de estação ou Endereço MAC). Identifica com exclusividade um dispositivo na rede local. Para impressoras HP e servidores de impressão HP Jetdirect externos que tiverem várias portas para impressoras, um número de porta (Porta 1, Porta 2, Porta 3) poderá ser incluído. Esse endereço é indicado na página teste de configuração do servidor de impressão.
Endereço IP | O endereço IP (Internet Protocol – Protocolo da Internet) identifica com exclusividade um dispositivo em uma rede TCP/IP e é atribuído por um administrador de rede. Quando um servidor de impressão HP Jetdirect for ligado pela primeira vez e não for configurado com um endereço IP válido dentro de dois minutos, um endereço IP padrão será atribuído automaticamente (192.0.0.192). Esse endereço IP padrão não é um endereço válido, mas pode ser usado para identificar uma nova impressora. Se houver várias impressoras com o endereço padrão, verifique o Endereço do hardware para identificar a impressora correta.

Nota: Se os dados em um campo estiverem truncados e você desejar visualizar o campo inteiro, redimensione a largura do campo. Para redimensionar, posicione o cursor na borda do título do campo e clique e arraste.

Para obter instruções sobre como imprimir uma página de configuração da rede, consulte a documentação fornecida com a impressora.

Se a impressora selecionada estiver protegida por um Nome da comunidade do SNMP ou por uma senha do Jetdirect, você receberá um aviso solicitando o Nome da comunidade ou a senha. Se os dados informados não forem válidos, você não poderá instalar a impressora com o auxílio deste assistente.

#### Para obter mais informações:

Glossário de termos de impressão em rede