### ワイヤレス暗号化 - WEP

##### WEP キー

選択したネットワークでは WEP が有効になっています。入力する WEP キーは、ネットワーク上の WEP キーと一致する必要があります。

WEP キーがわからない場合は、ネットワークの構成担当者に問い合わせるか、またはワイヤレス アクセス ポイント (WAP) のマニュアルを参照してください。

ネットワークの WEP キーを入力します。ネットワーク上に存在する WEP キーを正確に入力する必要があります。新しい WEP キーを作成する場合は、この画面を使用しないでください。

[次へ] をクリックしてこの画面が再び表示された場合は、無効な WEP キーが入力されています。ネットワーク上に存在する WEP キーを正確に再入力してください。

##### 複数の WEP キー

ネットワークで複数の WEP キーが使用されている場合があります。複数の WEP キーが使用されている場合は、プリンタの内蔵 Web サーバー (EWS) を使用してプリンタのワイヤレス設定を構成する必要があります。[キャンセル] をクリックし、プリンタの EWS 情報のマニュアルを参照してください。ワイヤレス設定の構成が終了したら、もう一度インストール ウィザードを実行します。