### Verifiering

Verifiering innebär en kontroll av identiteten hos en användare eller enhet innan denna får tillgång till nätverket.

Verifiering är inte detsamma som kryptering. Verifiering kan dock användas tillsammans med kryptering.

Markera den verifieringsmetod som används i ditt trådlösa nätverk:

- Open System (ingen verifiering)
: Markera denna metod om ditt trådlösa nätverk inte kräver någon verifiering.
- Shared Key
: Markera denna metod om varje enhet i nätverket använder en WEP-nyckel för att få tillgång till nätverket. På nästa sida anger du vilken WEP-nyckel som skrivaren ska använda för verifiering.
- Pre-Shared Key
: Välj verifiering med utdelad nyckel (EAP/PSK) om nätverket använder en utdelad nyckel, vilken normalt genereras med en lösenordsfras. En Pre-Shared Key använder WPA (Wi-Fi Protected Access)-kryptering för trådlös kommunikation, vilket medför ökad säkerhet. Du kan få lösenordsfrasen i dialogrutan ’Egenskaper’ eller ’Inställningar’ i åtkomstpunktens, gatewayens eller routerns online-verktyg. Lösenordsfrasen kan vara mellan 8 och 63 tecken lång. Du kan använda tecknen 0-9, a-z, A-Z och symbolerna i tabellen nedan.

Klicka här om du inte är säker på om nätverket använder verifiering.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |