### Προσωρινή σύνδεση με καλώδιο δικτύου

Για να γίνει διαμόρφωση του εκτυπωτή, πρέπει να προηγηθεί εντοπισμός του στο δίκτυο. Συνδέοντας προσωρινά ένα καλώδιο δικτύου είναι δυνατός ο εντοπισμός του εκτυπωτή από το δίκτυο και μπορεί να συνεχιστεί η εγκατάσταση. Αφού ο εκτυπωτής διαμορφωθεί για την ασύρματη επικοινωνία, ο οδηγός εγκατάστασης σάς προτρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο.

1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Ασύρματο δίκτυο (υποδομή): Συνδέστε το καλώδιο στο Σημείο ασύρματης πρόσβασης (WAP).
- Δίκτυο μεταξύ ομότιμων συσκευών (Adhoc): Συνδέστε το καλώδιο στον υπολογιστή σας.

2. Συνδέστε το καλώδιο του δικτύου στη θύρα δικτύου στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

Εάν η φωτεινή ένδειξη σύνδεσης... | Τότε...
Είναι αναμμένη και πράσινη | Κάντε κλικ στο Ναι.
Είναι σβηστή | o Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του δικτύου είναι καλά συνδεδεμένο και στον εκτυπωτή και στο σημείο ασύρματης πρόσβασης (WAP) ή στον υπολογιστή. o Βεβαιωθείτε ότι το σημείο ασύρματης πρόσβασης (WAP) είναι αναμμένο. o Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι αναμμένος. o Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο, κάντε κλικ στο κουμπί Προηγούμενο και επιλέξτε μια άλλη επιλογή για να αποκατασταθεί η επικοινωνία με τον εκτυπωτή. Για πρόσθετες επιλογές εγκατάστασης, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας.

###