### Angiv printer

Skærmbilledet Angiv printer giver dig mulighed for direkte at angive en netværksprinter ved hjælp af en af dens adresser.

Vælg og indtast en af følgende adresser til den ønskede printer, og klik derefter på Næste. Find aktuelt konfigurerede adresser ved at udskrive en netværkskonfigurationsside.

Bemærk! Kun indstillinger, der er gyldige for din printer, bliver vist på skærmen.

- Hardwareadresse. En LAN-hardwareadresse (også kaldt en stationsadresse eller MAC-adresse) giver en entydig identifikation af en enhed.
- IP-adresse. En IP-adresse (internetprotokol) giver en entydig identifikation af hver enhed på et TCP/IP-netværk. Den består af et fire-byte tal (32-bit) i formen n.n.n.n, hvor n repræsenterer et tal mellem 0 og 255, og den tildeles normalt af en netværksadministrator.

Bemærk! Se dokumentationen, som fulgte med printeren, for at få oplysninger om printerens standardindstillinger. Nogle HP-printere antager standard IP-adressen 192.0.0.192, to minutter efter den er tændt. Brug denne standard til at identificere en ny printer.

- IP-værtsnavn. Et IP-værtsnavn er et fuldt navn (eller et som er let at identificere), der kan bruges i stedet for printerens IP-adresse.

Bemærk! Hvis du vil konfigurere printere, der ikke findes på det lokale netværk, skal du se Tilføjelse af printere på store IP-netværk.

Hvis en valgt printer er beskyttet af et SNMP-gruppenavn eller en Jetdirect-adgangskode, bliver du bedt om gruppenavnet eller adgangskoden. Hvis indtastningen er ugyldig, kan du ikke installere printeren ved hjælp af denne guide.

#### Yderligere oplysninger:

Ordliste over termer i forbindelse med netværksudskrivning