### اتصال كابل الشبكة بصفة كمؤقتة

لتكوين الطابعة، يجب أن تكون قابلة لاكتشافها على الشبكة. يساعد توصيل كابل الشبكة بصفة مؤقتة في اكتشاف الطابعة على الشبكة ومتابعة التثبيت. بمجرد تكوين الطابعة للاتصال اللاسلكي، سيطلب معالج الإعداد منك إزالة الكابل.

1. قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- شبكة اتصال لاسلكية (البنية الأساسية): قم بتوصيل الكابل بنقطة الوصول اللاسلكي (WAP).
- شبكة اتصال جهاز إلى جهاز (Adhoc) : قم بتوصيل الكابل بالكمبيوتر.

2. قم بتوصيل كابل الشبكة بمنفذ الشبكة في الجزء الخلفي من الطابعة.

إذا كان مصباح الاتصال... | عندئذ...
مضيئاً باللون الأخضر | انقر فوق نعم.
مطفأً | o تأكد من إحكام توصيل كابل الشبكة بكلٍ من الطابعة ونقطة الوصول اللاسلكي (WAP) أو الكمبيوتر. o تحقق من تشغيل "نقطة الوصول اللاسلكي" WAP. o تأكد من أن الطابعة في وضع التشغيل. o تأكد من اتصال الكمبيوتر بالشبكة.

في حالة تعذر توصيل الطابعة بالشبكة، انقر فوق للخلف ثم حدد خياراً آخر لإنشاء اتصال بالطابعة. كما يمكنك مراجعة المراجع المتوفرة مع الطابعة للحصول على معلومات إضافية حول خيارات الإعداد.

###