### Criptografia sem fio – WEP

##### Chave WEP

A rede selecionada está com a chave WEP ativada. A chave WEP digitada deve ser idêntica à da rede.

Se você não souber qual é a chave WEP, consulte a pessoa que configurou a rede ou a documentação do WAP (Wireless Access Point).

Digite a chave WEP da rede. É necessário digitar a chave WEP exatamente como está na rede. Não use esta tela para criar uma nova chave WEP.

Se você clicar em Avançar e esta tela aparecer novamente, significa que foi digitada uma chave WEP incorreta. Digite novamente a chave de codificação, exatamente como está na rede.

##### Várias chaves WEP

A rede pode ter mais de uma chave WEP. Se tiver, use o servidor Web incorporado (EWS) da impressora para definir as configurações de conexão sem fio da impressora. Clique em Cancelar e consulte as informações sobre EWS na documentação da impressora. Depois de definir as configurações da conexão sem fio, execute o assistente de instalação novamente.