### Establecer modo de comunicación de la red

Una vez que haya identificado la impresora, deberá especificar un modo de comunicación y configurar los parámetros de red correspondientes a dicho modo.

Nota: La utilidad de instalación detectará la configuración del sistema e intentará indicarle el modo de comunicación recomendado, aunque, si lo desea, puede seleccionar otro modo. Sólo aparecen opciones válidas. Los parámetros que asigne no se configurarán en la impresora hasta que la instalación no esté finalizada.

- Windows TCP/IP. Si piensa utilizar esta impresora en una red TCP/IP, debe configurarla con parámetros TCP/IP válidos. Las opciones dependerán de la configuración TCP/IP detectada.

  - Si la impresora no tiene una configuración TCP/IP válida:
    Introduzca, en los campos correspondientes, una dirección IP para la impresora, una máscara de subred y una dirección IP para la puerta de enlace que sean válidas. Antes de asignar algún valor, póngase en contacto con el administrador de la red.

    Haga clic en Configuración recomendada para que la utilidad de instalación introduzca automáticamente los parámetros TCP/IP.

    Marque la casilla Utilizar nombre de puerto predeterminado (sólo para Windows NT, 2000 y XP). Marque esta casilla para utilizar la configuración del puerto predeterminado de su impresora. Si esta casilla no está marcada, el cuadro de diálogo Nombre de puerto será la pantalla del asistente que sigue a la pantalla Establecer modo de comunicación de red.

    PRECAUCIÓN: Si desea conectar la impresora a otras redes, puede ser que la configuración TCP/IP recomendada por la utilidad no sea única para todas las redes y entre en conflicto con otros dispositivos. Proceda con cuidado al conectar con otras redes TCP/IP.

  - Si la impresora ya tiene una configuración TCP/IP válida:
    Se mostrará la configuración TCP/IP actual. Para cambiar alguno de los valores, haga clic en Cambiar configuración.

    PRECAUCIÓN: Cambiar una configuración TCP/IP válida puede impedir el acceso por parte de otros usuarios. Consulte con el administrador de la red antes de cambiar una configuración válida.

    Nota: Si los parámetros TCP/IP se han protegido con contraseńa por parte de un software de administración, como HP Web Jetadmin, el botón Cambiar configuración estará deshabilitado.

- Windows IPX/SPX. El modo de comunicación Windows IPX/SPX se utiliza en redes de Windows que utilizan el protocolo IPX. Este modo de comunicación no requiere ninguna configuración de los parámetros. Haga clic en Siguiente para continuar.

  Casilla Utilizar nombre de puerto predeterminado (sólo para Windows NT, 2000 y XP). Marque esta casilla para utilizar la configuración del puerto predeterminado de su impresora. Si esta casilla no está marcada, el cuadro de diálogo Nombre de puerto será la pantalla del asistente que sigue a la pantalla Establecer modo de comunicación de red.

#### Para obtener más información:

Glosario de términos relacionados con la impresión en red