### Seguretat sense cables

Seleccioneu el tipus de seguretat utilitzat a la xarxa sense cables:

- Sistema obert: seleccioneu aquesta opció si la xarxa sense cables no requereix encriptació o autenticació.
- Clau compartida (WEP): seleccioneu aquesta opció si cada dispositiu de la xarxa utilitza una clau WEP per connectar-se a la xarxa sense cables. A la pantalla següent podreu introduir la clau WEP que farà servir la impressora per a la xarxa sense cables.
- WPA Personal (WPA-PSK): seleccioneu WPA Personal si la xarxa sense cables requereix una frase d'accés per connectar-s'hi. WPA Personal proporciona l'encriptació de la comunicació sense cables i una seguretat millorada. A la pantalla següent podreu especificar la frase d'accés que utilitzarà la impressora per a la xarxa sense cables. Podeu obtenir la frase d'accés al quadre de diàleg "Propietats" o "Paràmetres" del punt d'accés, de la passarel·la o de la utilitat en línia d'encaminador. La frase d'accés ha de tenir entre 8 i 63 caràcters. Els caràcters vàlids per a una frase d'accés són 0-9, a-z i A-Z, a més del conjunt de símbols que apareixen a la taula següent.

Si no esteu segurs del tipus de seguretat que utilitza la xarxa, premeu aquí.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |