### Establir mode de comunicaciķ de xarxa

Després d'identificar la impressora, cal especificar un mode de comunicaciķ per a la impressora i configurar els parāmetres de xarxa apropiats per al mode.

Nota: La utilitat d'instalˇlaciķ detectarā els parāmetres de configuraciķ del sistema i provarā de tornar a proporcionar un mode de comunicaciķ recomanat, perō podeu seleccionar un mode diferent si ho desitgeu. Només es visualitzen les opcions vālides. Els valors dels parāmetres assignats no es configuren a la impressora fins que hagueu finalitzat la instalˇlaciķ.

- TCP/IP del Windows. Si utilitzeu aquesta impressora a una xarxa TCP/IP, cal configurar-la amb parāmetres TCP/IP vālids. Les opcions varien segons els parāmetres TCP/IP detectats.

  - Si la impressora no conté uns parāmetres TCP/IP correctes:
    Introduīu una adreįa IP per a la impressora, una māscara de subxarxa i una adreįa IP per a la passarelˇla vālides als camps corresponents. Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa abans d'assignar valors.

    Premeu Suggerir parāmetres perquč la utilitat d'instalˇlaciķ introdueixi automāticament els parāmetres TCP/IP.

    Utilitzeu el quadre de verificaciķ del nom de port per defecte (Windows NT, 2000 i XP). Activeu aquest quadre per fer servir els parāmetres de port predeterminats per a la impressora. Si aquest quadre es troba desactivat, el quadre de diāleg Nom de port apareixerā com la següent pantalla d'auxiliar seguint la pantalla d'auxiliar Establir mode de comunicaciķ de xarxa.

    ATENCIĶ: Si la impressora es connectarā a altres xarxes, potser els parāmetres TCP/IP suggerits per la utilitat no siguin exclusius i poder produir un conflicte amb altres dispositius. Tingueu en compte la informaciķ següent en connectar a altres xarxes TCP/IP.

  - Si la impressora ja conté uns parāmetres TCP/IP correctes:
    Es visualitzaran els parāmetres TCP/IP actuals. Per modificar qualsevol valor, premeu Canviar parāmetres.

    ATENCIĶ: Si canvieu els parāmetres TCP/IP vālids, podeu evitar l'accés d'altres usuaris. Consulteu l'administrador de la xarxa abans de canviar els parāmetres vālids.

    Nota: Si els parāmetres TCP/IP estan protegits amb contrasenya establerta pel maquinari d'administraciķ, com ara HP Web Jetadmin, el botķ Canviar parāmetres s'inhabilitarā.

- IPX/SPX del Windows. El mode de comunicaciķ IPX/SPX del Windows es fa servir per a les connexions en xarxa del Windows mitjanįant el protocol IPX. Per aquest mode de comunicaciķ, no es requereix cap valor dels parāmetres. Premeu Endavant per continuar.

  Utilitzeu el quadre de verificaciķ del nom de port per defecte (només al Windows NT , 2000 i XP). Activeu aquest quadre per fer servir els parāmetres de port predeterminats per a la impressora. Si aquest quadre es troba desactivat, el quadre de diāleg Nom de port apareixerā com la següent pantalla d'auxiliar seguint la pantalla d'auxiliar Establir mode de comunicaciķ de xarxa.

#### Per a més informaciķ:

Glossari de termes d'impressiķ en xarxa