### מדפסות שנמצאו

המסך מדפסות שנמצאו מציג רשימה של כל המדפסות (או התקנים משולבים) שאותרו ברשת המקומית. בחר מהרשימה את המדפסת הרצויה ולחץ על הבא.

אם המדפסת הרצויה אינה מופיעה ברשימה, נסה אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ על לחצן הפעלה מחדש, או
- לחץ על לחצן ביטול כדי לצאת ולאחר מכן הפעל את אשף ההתקנה שוב.

הערה: כדי להגדיר מדפסות שאינן ממוקמות ברשת המקומית, ראה הוספת מדפסות ברשתות IP גדולות.

המדפסות שברשימה מזוהות על-פי השדות הבאים. הדרך הקלה ביותר לזיהוי המדפסת היא באמצעות כתובת חומרה:

דגם | מזהה את דגם המדפסת (לדוגמה, HP LaserJet 5000 Series‏). לא ידוע מוצג אם לא ניתן לזהות את הדגם, המדפסת כבויה או אם לא מחוברת מדפסת. עבור שרתי הדפסה חיצוניים HP Jetdirect, הכיתוב הבא מוצג אם מחוברת מדפסת אך לא ניתן לזהותה: מקבילי: מדפסת/תווין Centronics USB (חד-כיווני): התקן היקפי חד-כיווני USB (דו-כיווני): התקן היקפי דו-כיווני
כתובת חומרה | (נקרא גם כתובת תחנה [Station Address] או כתובת MAC). מזהה התקן ברשת המקומית בצורה ייחודית. עבור מדפסות HP ושרתי הדפסה חיצוניים HP Jetdirect עם מספר יציאות מדפסת, ניתן לצרף מספר יציאה (יציאה 1, יציאה 2, יציאה 3). כתובת זו מפורטת בעמוד הגדרת התצורה (עמוד הניסיון) של שרת ההדפסה.
כתובת IP | (פרוטוקול אינטרנט) מזהה התקן ברשת TCP/IP באופן ייחודי ומוקצה על-ידי מנהל רשת. כאשר מופעל שרת הדפסה HP Jetdirect, אם תצורתו אינה מוגדרת עם כתובת IP חוקית תוך שתי דקות, מוקצית אוטומטית כתובת IP המשמשת כברירת מחדל (192.0.0.192). כתובת IP ברירת מחדל זו אינה כתובת חוקית, אולם ניתן להשתמש בה לזיהוי מדפסת חדשה. אם קיימות מספר מדפסות עם כתובת ברירת המחדל, בדוק בכתובת חומרה כדי לזהות את המדפסת הנכונה.

הערה: אם ערך השדה קטוע וברצונך להציג את כל השדה, שנה את רוחב השדה. כדי לשנות את הגודל, הצב את הסמן על גבול כותרת השדה ולאחר מכן לחץ וגרור.

לקבלת הוראות להדפסת עמוד תצורת רשת, עיין בתיעוד המצורף למדפסת.

אם מדפסת שנבחרה מוגנת באמצעות SNMP Community Name או סיסמת Jetdirect, תתבקש לספק את ה- Community Name או את הסיסמה. אם תזין ערך לא חוקי, לא תוכל להתקין את המדפסת באמצעות אשף זה.

#### לקבלת מידע נוסף:

מילון מונחי הדפסה ברשת