### Modification manuelle des paramètres sans fil

Avant de lancer l'assistant d'installation de l'imprimante, votre ordinateur sans fil doit être capable de communiquer de manière directe avec l'imprimante. Vous devez donc reconfigurer temporairement votre ordinateur de sorte qu'il corresponde aux paramètres réseau sans fil du serveur d'impression. Pour ce faire, utilisez les utilitaires de configuration fournis avec la carte d'interface réseau sans fil de votre ordinateur. (Reportez-vous également aux informations ci-dessous relatives à l'utilisation de Windows XP.)

Lorsqu'une nouvelle imprimante HP est mise sous tension et initialisée, par défaut, elle dispose des paramètres sans fil définis en usine ci-dessous. Modifiez les paramètres sans fil de votre ordinateur pour qu'ils correspondent :

- Mode de communication : Ad hoc (homologue à homologue)
- Nom de réseau (SSID) : hpsetup
- Sécurité : <désactivée>

> Remarque : Le nom de réseau fait la distinction entre minuscules et majuscules. Si vous utilisez "HPSETUP" au lieu de "hpsetup", vous ne pourrez pas communiquer avec l'imprimante.

Une nouvelle imprimante est capable de détecter d'autres périphériques et de communiquer avec eux, à condition que les périphériques disposent de ces paramètres réseau sans fil.

Après avoir reconfiguré votre ordinateur sans fil pour qu'il corresponde aux paramètres réseau sans fil de l'imprimante, cliquez sur Suivant.

Remarque : Avec le système d'exploitation Windows XP, vous pouvez reconfigurer les paramètres sans fil de votre ordinateur directement depuis XP sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'utilitaire de la carte réseau sans fil. Pour pouvoir accéder au réseau par défaut de l'imprimante ("hpsetup"), sélectionnez l'onglet "Configuration réseaux sans fil" dans la boîte de dialogue "Propriétés connexion réseau sans fil". Cliquez ensuite sur le bouton "Avancé", sélectionnez "Réseaux d'égal à égal (ad hoc) uniquement" puis cliquez sur "Fermer". Enfin, cliquez sur "Ajouter", entrez "hpsetup" dans la zone "Nom de réseau (SSID)" et assurez-vous que l'entrée "hpsetup" apparaît en premier dans la liste "Réseaux favoris".

Vue d'ensemble