### แก้ไขการตั้งค่าระบบไร้สายด้วยตนเอง

ก่อนที่โปรแกรมตัวติดตั้งเครื่องพิมพ์จะสามารถทำงานต่อไป คอมพิวเตอร์ระบบไร้สายของท่านจะต้องสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง ดังนั้น ท่านจะต้องกำหนดค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อใช้ชั่วคราว เพื่อให้ตรงกับการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของเซิร์ฟเวอร์พิมพ์ ในการนี้ ท่านสามารถใช้ยูทิลิตีการกำหนดค่าที่มาพร้อมกับการ์ดอินเตอร์เฟซระบบเครือข่ายไร้สายของเครื่องคอมพิวเตอร์ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ การใช้ Windows XP ด้านล่าง)

เมื่อเปิดเครื่องและเริ่มต้นการทำงานแล้ว เครื่องพิมพ์ HP จะใช้การตั้งค่าระบบไร้สายเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน โปรดแก้ไขค่าระบบไร้สายของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ตรงกัน:

- โหมดการสื่อสาร: Ad Hoc (เชื่อมต่อแบบ Peer-to-Peer)
- ชื่อเครือข่าย (SSID): hpsetup
- การรักษาข้อมูล: <disabled> (ไม่ใช้)

> หมายเหตุ -ชื่อเครือข่ายจะต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ ถ้าใช้ "HPSETUP" แทนที่ "hpsetup" ท่านจะไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ได้

เครื่องพิมพ์ HP จะสามารถตรวจพบและสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นที่มีการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายตรงกันเท่านั้น

เมื่อแก้ไขค่าระบบไร้สายของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับของเครื่องพิมพ์แล้ว ให้คลิกที่ click ถัดไป

หมายเหตุ - หากท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP ท่านสามารถแก้ไขค่าระบบไร้สายของคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงจาก XP โดยไม่ต้องใช้ยูทิลิตีของการ์ดเครือข่ายไร้สาย ในการเข้าสู่เครือข่ายเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ ("hpsetup") ท่านจะต้องไปที่กรอบโต้ตอบ "Wireless Network Connection Properties" เลือกแท็บ "Wireless Networks" คลิกที่ปุ่ม "Advanced" และเลือก "Computer-to-computer (ad hoc) networks only" จากนั้นคลิกที่ "Close" และคลิกที่ "Add" และป้อน "hpsetup" ในช่อง "Network name (SSID)" และตรวจสอบว่าค่า "hpsetup" เป็นรายการบนสุดของใน "Preferred networks"

ภาพรวม