### Pridávanie tlačiarní v rozsiahlych sieťach IP

Ak tlačiarne (alebo multifunkčné zariadenia) pridávate cez smerovač alebo bránu (nie v miestnej sieti), identifikácia tlačiarní pomocou tohto programu môže byť obtiažna:

- Smerovače nemusia odovzdať príslušnú hardvérovú adresu (MAC) alebo adresu stanice.
- Ak je v miestnej sieti viac nových tlačiarní, použitie východiskovej adresy IP (192.0.0.192) pre identifikáciu tlačiarne nezaručí zvolenie správnej tlačiarne. Správnu tlačiareň označuje jej hardvérová adresa.

Ak chcete použiť tento program pre inštaláciu tlačiarne, postupujte takto:

1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
   - Tlačiareň fyzicky premiestnite do miestnej siete svojho počítača.
   - Použite tento program na počítači pripojenom k miestnej sieti tlačiarne.
2. Určte tlačiareň pomocou tohto programu a nastavte parametre IP tak, aby zodpovedali konečnému umiestneniu tlačiarne v sieti. Ak potrebujete zistiť adresu MAC, vytlačte konfiguračnú (skúšobnú) stránku (buď z tlačiarne alebo externého tlačového servera). Na tejto stránke si môžete overiť správnosť voľby hardvérovej adresy (MAC).
3. Ak je treba, vráťte tlačiareň (alebo externý tlačový server HP Jetdirect) na konečné miesto v sieti.
4. Ak chcete inštalovať tlačiareň na ostatných počítačoch, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
   - Ostatné počítače či servery, ktoré budú na tlačiareň tlačiť priamo, konfigurujte samostatne pomocou tohto programu.
   - Pre klientov Windows, ktorí budú na túto tlačiareň tlačiť prostredníctvom systému zdieľania, použite systémový program klienta Pridať tlačiareň v priečinku Tlačiarne alebo použite inštalačný program zdieľanej tlačiarne, ktorý bol pre tlačiareň vytvorený.

#### Ďalšie informácie:

Glosár pojmov sieťovej tlače